Приложение 1

Отчет о проделанной работе

 по контролю за соблюдением законодательства об охране труда к территории, рабочим местам, площадкам обслуживания оборудования, внутрицеховым полам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к территории** | **Да** | **Нет** | **Не требуется** |
| 1 | На видных местах, в том числе перед въездом на территорию организации, установлена схема движения транспортных средств по территории организации. |  |  |  |
| 2 | Ворота для въезда на территорию и выезда с нее открываются внутрь. |  |  |  |
| 3 | Ворота оборудованы устройствами для их фиксации в открытом и закрытом положениях. |  |  |  |
| 4 | Не допускается проход людей на территорию через транспортные ворота. |  |  |  |
| 5 | Для прохода людей на территорию организации устроена проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. |  |  |  |
| 6 | Территория организации содержится в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих, в том числе имеет твердое покрытие, своевременно ремонтируется, а в зимнее время очищается от снега и льда с применением противогололедных материалов. |  |  |  |
| 7 | На территории обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки. |  |  |  |
| 8 | На территории установлены дорожные знаки. |  |  |  |
| 9 | Места пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями оборудованы переездами, шлагбаумами, предупредительной звуковой и световой сигнализацией. |  |  |  |
| 10 | На территории предусмотрены специально оборудованные и обозначенные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования и иных материальных ценностей. |  |  |  |
| 11 | Проходы, проезды не загромождаются и не используются для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов. |  |  |  |
| 12 | Территория оборудована в соответствии с проектной документацией системой водоотведения, обеспечивающей полное удаление ливневых и поверхностных вод. |  |  |  |
| 13 | Обеспечивается поддержание системы водоотведения в исправном состоянии. |  |  |  |
| 14 | Люки подземных сооружений системы водоотведения надежно закрыты крышками, дождеприемными решетками. |  |  |  |
| 15 | Сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на территории организации осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях. |  |  |  |
| 16 | Сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов на территории производственного объекта осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированных помещениях. |  |  |  |
| 17 | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устроены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. |  |  |  |
| 18 | Ямы, канавы, выемки и т.п. на территории организации ограждены либо перекрыты сплошным ограждением |  |  |  |
| 19 | В темное время суток или при плохой видимости установленные места движения транспортных средств и работающих, а также места выполнения работ на территории организации освещены. |  |  |  |
| **Требования к рабочим местам, площадкам обслуживания оборудования, внутрицеховым полам** | **Да** | **Нет** | **Не требуется** |
| 20 | Проходы между рядами оборудования устроены с учетом интенсивности потока работающих и перемещаемых грузов, размеров транспортируемых деталей (изделий, материалов) и габаритов транспортных средств. |  |  |  |
| 21 | Проезды внутри производственных и складских помещений обозначены линиями или знаками, выполненными несмываемой краской, пленкой либо лентой с липким слоем, устойчивой к истиранию, контрастного цвета. |  |  |  |
| 22 | Поверхности зданий, сооружений и помещений (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, соответствующих условиям технологического процесса и проектной документации и позволяющих осуществлять влажную уборку (мойку) и дезинфекцию (при необходимости ее проведения). |  |  |  |
| 23 | Металлические полы, площадки и ступени лестниц изготовлены с рифленой поверхностью, исключающей наличие скользких поверхностей. Применение прутковой стали для выполнения ступеней лестниц и площадок не допускается. |  |  |  |
| 24 | Организовано систематическое наблюдение за зданиями, сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, назначены лица, ответственные за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий, сооружений и помещений, создана комиссия по общему техническому осмотру зданий, сооружений и помещений. |  |  |  |
| 25 | Малозначительных и значительных дефектов в зданиях (стенах, полах, кровлях и т.д.) не имеется. |  |  |  |
| 26 | Порядок уборки помещений установлен в зависимости от характера загрязнения и осуществляемого технологического процесса. Применение легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина и иных) для уборки и очистки помещений не допускается. |  |  |  |
| 27 | Полы помещений ровные, нескользкие, несгораемые, стойкие против износа и образования выбоин, водонепроницаемы, удобные для чистки. |  |  |  |
| 28 | Все люки, каналы и углубления в полах плотно и прочно закрыты или ограждены. |  |  |  |
| 29 | Полы чистые и находятся в исправном состоянии. |  |  |  |
| 30 | Проезды, лестничные площадки, проходы, оконные проемы, отопительные приборы и рабочие места не загромождаются. |  |  |  |
| 31 | Сырье, полуфабрикаты, тара, готовые изделия в производственных помещениях складируются в установленных местах. |  |  |  |
| 32 | Временная установка в проходах и проездах оборудования, транспортных средств, складирование сырья, материалов, изделий, деталей, отходов производства не допускается. |  |  |  |
| 33 | В производственных помещениях установлены металлические ящики (контейнеры) с плотно закрывающимися крышками для сбора металлической стружки, обтирочных материалов, опилок и иных производственных отходов. |  |  |  |
| 34 | Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объектов соответствуют характеру труда и разряду зрительных работ. |  |  |  |